|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 事件检测区域 | 事件检测类型 | 监控范围 | 盲区范围 | 事件检测模式 | 设备清单 |
| 卡口摄像机  >5000元 | 900万 | 20~40米 | 手动抓拍、超速、黄牌占道、欠速、压白线、逆行、有车占道、违法变道、压黄线、不按车道行驶、行人、违法停车、交通拥堵等事件 | 15~70米 | 0~15米 | 前端检测 | 安装高度6米 |
| 备注 |  |  |  |  |  | 前端检测速度快、准确性高 | 可单独提供文档 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天阙摄像机  <5000元  单向三车道（侧装一台摄像机） | 800万（细节）+400万（全景） | **20~80米** | 停车检测、行人检测、拥堵检测、违章变道检测、压黄线行驶检测、逆行检测、抛撒物检测、烟雾检测、火焰检测、超速检测、低速检测 | **5~150米**  800万（细节）：  5 - 75米  400万（全景）：75 - 100米 | 0~5米 | 后台检测 | 推荐3~6米  推荐安装俯角10~15度，侧装 |
| 备注 | 8/16/32 |  |  |  |  | 视频数据不准确，需安装时确定标准 | 可单独提供文档 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |